|  |  |
| --- | --- |
| Logotip | *ООО «БИМЕТ»***Адрес:** *423838, РТ, г.Набережные Челны, а/я 25*Телефон: *(8552)58-00-59, 8-960-085-54-32* E-mail: *bimet2714@mail.ru* *www.bimet.ru* |

**СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ РЕМОНТА КП ZF AS TRONIC 12FS21312TD**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Модель** | Наименование и характеристика изделия | **Цена****(руб)** |
| **1** | **1х56 045 808** | **1Х56 045 808** | **Приспособление натяжное** | **26313** |
| **2** | **1х56 138 081** | **1Х56 138 081** | **Монтажная гильза (синхронизатор 02.200)** | **2051** |
| **3** | 1х56 138 095 | **1Х56 138 095** | **Установочное приспособление для штоков вилок переключения передач** | **11880** |
| **4** | **1х56 138 195** | **1Х56 138 195** | **Съемник подшипников** | **15593** |
| **5** | **1х56 138 197** | **1Х56 138 197** | **Приспособление для монтажа** | **10210** |
| **6** | **1х56 138 203** | **1Х56 138 203** | **Пластина крепежная** | **17913** |
| **7** | **1х56 138 207** | **1Х56 138 207** | **Скоба (монтаж синхронизатора демультипликатора) 6шт.** | **7797** |
| **8** | **1х56 138 216** | **1Х56 138 216** | **Приспособление подъемное** | **15593** |
| **9** | **1х56 138 426** | **1Х56 138 426** | **Вилка удержания стопорного кольца** | **1170** |
| **10** |  | **1Х56 138 208** | **Приспособление для фиксирования шестерни** **(2 шт.)** | **3713** |
| **11** |  | **1Х56 138 200** | **Монтажный инструмент для центрирования трубки маслопровода М4** | **2413** |
| **12** |  | **1Х56 138 201** | **Монтажный инструмент для центрирования трубки маслопровода М8** | **2785** |
| **13** | **И801** | **И801.04.000** | **Съемник фланцев, подшипников, шестерен** | **39751** |
| **14** | **314** | **1Х56 122 314** | **Приспособление для снятия переднего подшипника первичного вала (10 шариков)****Длина: 0,3м.; Ширина: 0,13м.; Высота: 0,13м.; Вес: 7,05кг.** | **34159** |
| **15** | **315** | **1Х56 122 315** | **Приспособление для снятия переднего подшипника первич ного вала (11 шариков)** **Длина: 0,3м.; Ширина: 0,14м.; Высота: 0,14м.; Вес: 7,51кг.** | **35400** |
| **16** | **124** | **1Х56 137 124** | **Приспособление (оправка) для запрессовки сальника крышки заднего делителя****Длина: 0,2м.; Ширина: 0,140м.; Высота: 0,140м.;** **Вес: 1,47кг.** | **9244** |
| **17** | **и801** | **И801.19.000 СБ** | **Приспособление для снятия штифтов** **Длина: 0,12м.; Ширина: 0,075м.; Высота: 0,075м.;** **Вес: 2,1кг.** | **9289** |

|  |  |
| --- | --- |
| **ИТОГО:** | **245273** |